

**TISKOVÁ ZPRÁVA**

**D-Link přidává do svého portfolia Gigabit Smart Managed switchů nové switche řady DGS-1250**



*Chytré řiditelné switche řady DGS-1250 s 10G uplinky představují ekonomické a flexibilní řešení pro rozšiřování firemních sítí*

**Praha – 1. října 2019** – D-Link, nadnárodní výrobce síťových zařízení, představuje nové Gigabit Smart Managed switche řady DGS-1250, které nabízejí čtyři 10G uplinkové porty, napájení připojených zařízení přes ethernetové kabely (PoE), vysokou hustotu portů, několik rozhraní pro správu provozu sítě a pokročilé zabezpečovací funkce. Díky svým špičkovým parametrům je řada DGS-1250 flexibilní a cenově výhodné řešení pro rozrůstající se firemní sítě.

Všechny modely obsahují čtyři 10G uplinkové porty, které zajišťují několikagigabitové širokopásmové připojení vhodné například pro replikace a zálohování dat, videa na vyžádání (VOD) a 10G připojení k serveru. Sloty SFP+ umožňují uživatelům zvolit nejvhodnější médium pro přenos dat podle nároků připojovaného zařízení, aby nevznikaly úzké profily snižující výkon sítě. Všechny PoE switche řady DGS-1250 podporují standard IEEE 802.3af/at a mají PoE napájecí zdroj s celkovým výstupním výkonem až 370 W. To umožňuje napájet z jednoho switche několik PoE zařízení a instalovat je i na vzdálených místech bez nutnosti přístupu k elektrickým zásuvkám.

Řada DGS-1250 je vybavena kompletní sadou funkcí na 2. vrstvě (L2), jako jsou IGMP snooping, zrcadlení portů nebo implementace protokolů STP (Spanning Tree Protocol) a LACP (Link Aggregation Control Protocol), a také podporou statického směrování na 3. vrstvě (L3). Díky inovativní funkci D-Link Safeguard Engine jsou switche chráněny před zahlcením způsobeným hackerskými útoky. Řada bezpečnostních a autentizačních funkcí zahrnuje protokol 802.1X pro autentizaci portů, ACL (Access Control List), prevenci ARP (Address Resolution Protocol) spoofingu (podvržení adresy) a IMPB (IP-MAC-Port Binding) k zvýšení ochrany sítí.

**Snadné řízení sítě**

Switche DGS-1250 lze ovládat prostřednictvím webového uživatelského rozhraní, nástroje D-Link Network Assistant (DNA) nebo speciálního konzolového portu. Nástroj DNA zajišťuje snadné nalezení všech Smart Managed switchů D-Link v rámci jedné L2 sítě a jejich současnou konfiguraci a údržbu. Kompletní podpora rozhraní příkazového řádku (CLI), která umožňuje síťovým technikům lepší kontrolu, přesnost a opakovatelnost při konfiguraci sítě, bude k dispozici ve 4. čtvrtletí 2019.

**Větší podpora provozuschopnosti firemní sítě**

Počítačová síť je dnes nepostradatelným základem fungování prakticky všech organizací. Je proto zapotřebí co nejrychleji řešit všechny závady. Pro maximalizaci doby provozuschopnosti sítě nabízí řada DGS-1250 také bezplatnou službu D-Link Assist s odezvou do dalšího pracovního dne. To znamená, že

D-Link zašle zákazníkovi náhradní produkt nejpozději následující pracovní den po uznání závady na zařízení. Zákazníci tak mají větší jistotu, že se závažně nenaruší chod jejich firmy.

**Dostupnost a cena**

Pro získání dalších informací kontaktujte místní pobočku D-Link

[https://eu.dlink.com](http://www.dlink.com/)

**O společnosti D-Link**

D-Link již přes 31 let navrhuje, vyvíjí a vyrábí oceňovaná řešení pro kabelové i bezdrátové počítačové sítě, kamerový dohled, ukládání dat a automatizaci domácnosti. Jako globální lídr v oblasti konektivity rozvíjí technologie firemních sítí a dodává firmám vybavení pro zefektivnění práce. Je také důležitým průkopníkem na trhu pro automatizaci domácností. Umožňuje lidem na celém světě snadno a za dostupnou cenu monitorovat, automatizovat a ovládat jejich dům kdykoli a kdekoli přes smartphone nebo tablet.

Rozsáhlá řada inovativních, výkonných a intuitivně použitelných technologií D-Link je dostupná firmám i běžným spotřebitelům prostřednictvím globální sítě obchodních kanálů, prodejců a poskytovatelů služeb.

Sledujte nás na sociálních sítích: [Facebook](https://www.facebook.com/dlinkcz), [Twitter](https://twitter.com/DLinkCZ) a [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/dlinkcz).

**Tiskové kontakty:**

Taktiq Communication s.r.o.

Leona Daňková

Tel.: +420 605 228 810

E-mail: leona.dankova@taktiq.com

D-Link s.r.o.

Na Strži 1702/65

140 62 Praha 4

Tel.: +420 224 247 500

E-mail: info@dlink.cz

D-Link a loga D-Link jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti D-Link Corporation nebo jejích poboček. Všechny ostatní zde zmíněné značky třetích stran mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Copyright © 2016. D-Link. Všechna práva vyhrazena.